FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

ARQUITECTURA

2005~2006
PROJECTO DIGITAL
Responsável por disciplina: Francisco Santos Agostinho
         1º   TRABALHO PRÁTICO


Projecto Digital - Enunciado 1


Trabalho prático concomitante com o exercício de Projecto I: plano de massas e estudo detalhado dos sistemas de vãos do edificado na área de estudo. 

Localização: Alto de Sto Amaro, ruas Jau / Pedro Calmon 
Entrega: 
Fase 1 - 7 de Novembro 
Fase 2 / final - 28 de Novembro
Fase 1 

Objectivos: 
Produzir um plano de massas da zona de trabalho, representando a estrutura quarteirões / edificado.
A representação do edificado é baseada nos parâmetros urbanísticos existentes na planta fornecida complementados com a observação directa: cotas das ruas, cota de soleira, cota de cumeeira, nº de pisos, nº e disposição dos vãos por piso. 

Metodologia: 
O trabalho é produzido a partir de grupos de trabalho responsáveis por 7 quarteirões. Dentro de cada quarteirão, os elementos do grupo organizam-se para produzir individualmente cada lote edificado. 

grupo – quarteirão

Procedimentos: 
1. Modelação do passeio 
2. Definição do piso de soleira (laje) 
3. Implantação de paredes 
4. Definição do piso de cobertura 
5. Ajustes. Inserção de vãos 
6. Modelação da via automóvel 

 



Fase 2 

Objectivos: 
Realizar o levantamento dos tipos de vão existentes na área em estudo. 
Considera-se que o tipo de vão corresponde a qualquer alteração no valor dos seguintes campos:
largura, altura, alçado, material, cor, acessórios (sacada, varanda...), movimento.
Este levantamento implica o preenchimento de uma ficha de dados que inclui uma fotografia do tipo de vão (porta ou janela), e o valor do tipo para cada um dos campos referidos. 
Metodologia: 
Os grupos que na fase anterior eram responsáveis pelos quarteirões, passam a sê-lo por lotes correspondentes ao edificado. Dentro de cada lote, os elementos do grupo organizam-se para produzir individualmente o levantamento de cada tipo de vão existente nesse lote. lote -> grupo - vão -> individual.
Anexo – ficha de levantamento

	ID
	Alçado
	Largura aro
	Altura aro
	Marco
	Aro
	Caixilho
	Acessório
	Movimento

	J1 grupo C
	[image: image1.jpg]=





	90cm
	140cm
	pedra
	madeira
	madeira
	-
	2 folhas de abrir com bandeira fixa


levao.xls ( ver material de apoio no portal da disciplina)
